{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,37,0],[38,0,43,0]]}
["4K术野摄像头、4K医用显示器参数及配置情况表"]
["参数","序号","详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数）","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"一、主要技术规格及系统参数"]
[null,2,"(一)4K术野摄像头 1台"]
[null,3,"1.输出像素（H×V） :3840x2160（QFHD）、1920x1080（全高清）、1280x720（高清）、720x480/576（标清）"]
[null,4,"2.信号系统 :2160p/29.97, 2160p/25, 2160p/23.98, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080p/23.98, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50, 480p/59.94, 576p/50"]
[null,5,"3.最小照明 (50%，高灵敏度模式） :"]
[null,6,"0.4 lx（快门速度：1/30 s）"]
[null,7,"0.06 lx（快门速度：1/4 s或1/3 s）"]
[null,8,"0.5 lx（快门速度：1/30 s）"]
[null,9,"0.067 lx（快门速度：1/4 s或1/3 s）"]
[null,10,"4.推荐照明 :100 lx至100,000 lx"]
[null,11,"5.快门速度 :1 /1到1 / 10000秒，22步"]
[null,12,"6.AE（自动曝光模式） :全自动、手动、优先模式（快门/光圈）、亮度、EV补偿"]
[null,13,"7.镜头（广角到远摄） :20倍光学变焦， f = 4.4毫米至88.4毫米，F2.0至F3.8；有效像素：829万"]
[null,14,"8.缩放模式 :标准模式/可变模式/直接模式"]
[null,15,"9.超高清分辨率 :QFHD：1.5倍（最大30倍光学变焦）"]
[null,16,"10.全高清/高清：2.0倍（使用光学变焦时最大为40倍）"]
[null,18,"11.视频输出 (QFHD/Full HD/SD)：\n1）数字：Y/Cb/Cr 4：2：2 8位分量，R/G/B 4：4：4 8位分量，与CEA-861-F相似；\n2）支持4K/60P、4K/50P，支持HDMI/RJ45接口同时输出4K信号，最高可达60p"]
[null,20,"12.摄像头控制接口 :VISCA协议（CMOS 3.1V） 、PTP USB 9.6 kbps、19.2 kbps、38.4 kbps、115.2 kbps，停止位：1位；"]
[null,21,"13.尺寸（宽×高×深） ：50.0 ×60.0×93.3毫米（2×23 / 8×33 / 4英寸）。"]
[null,22,"14.摄像头底座能够匹配医院现有德尔格摄像头支臂使用。"]
[null,23,"（二）31寸4K医用显示器  2台"]
[null,24,"1.能够支持3840*2160P 50/60Hz超高清4K显示；"]
[null,25,"2.具有HDMI、DP、12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示；"]
[null,26,"3.具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示；"]
[null,27,"4.显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性；"]
[null,28,"5.最大背光亮度≥700cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；"]
[null,29,"6.具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；显示器对比度≥1400:1；"]
[null,30,"7.适配医院现有数字一体化手术室，满足临床使用要求。"]
[null,31,"8.包含数字化手术室线路改造。"]
[null,32,"二、配置"]
[null,33,"4K术野摄像头 1台（请在报价单中报出单价）"]
[null,34,"31寸4K医用显示器  2台（请在报价单中报出单价）"]
[null,35,"三、其它："]
[null,36,"▲维保年限≥3年"]
[null,37,"▲配件维保过后只收成本费"]
[null,38,"▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准"]
["补充参数及配置\n\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）",39,null,"产品参数","备注"]
[null,40]
[null,41]