{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["参数调研清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"参数调研清单","index":0,"n_rows":73,"n_cols":5,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,52,0],[53,0,65,0],[66,0,71,0],[72,0,79,0],[72,1,79,4]]}
["实验室智能信息化管理系统参数调研清单"]
["功能性参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能)"]
[null,1,"危险化学品管理：通过rfid和智能试剂柜实现化学品管理。通过rfid技术进行实时库存管理及使用记录/使用量管理：具备出入库登记功能，实现库存数目可视化；具备称量功能，可记录领取的实际克重；具备24小时温湿度、湿度、气体监控功能，异常时报警。配备危化品库房安卓版中控台。"]
[null,2,"人员管理"]
[null,2.1,"人员注册：可以自行在系统中进行注册， 注册时可选择不同角色（入室实验人员、委托实验人员）。注册信息可由管理员自行修改和拟定、参照入室申请表内容制作。注册完成后转给相关负责人进行审核。"]
[null,2.2,"负责人审核：连接至钉钉OA导师账号，导师可线上审核实验人员或管理人员提交的申请内容，包括入室申请、仪器收费、处罚通知等，审核完成后回传至管理人员。管理员可根据需求选择相应审核人员。"]
[null,2.3,"授权管理：1、管理员可以逐条或者批量自定义用户权限，根据人员完成的培训情况（委托人员、临教楼入室人员、卓越楼入室人员）选择用户可预约的仪器（某仪器、多个仪器、临教楼仪器、卓越楼仪器）。2、授权有效期： 可对人员设置授权有效期（与门禁期限同步），权限到期前一个月系统在平台/小程序账号内推送消息提醒"]
[null,2.4,"安全知识学习，试卷自动生成，在线考试，自动评分：1、管理员可创建并发布培训课程,可创建章节视频、考试、作业、资料库等；2、 系统支持在线报名培训功能。3、具备资料库、题库管理与智能组卷功能。4、考试结束系统自动评分。5、管理员可查看、筛选并一键导出实验人员的培训进度、成绩等详细记录"]
[null,2.5,"人员角色选择：管理员可以根据需求设置人员状态内容（如已报名培训、完成培训、权限暂停中、退室、委托）并进行选择，可以修改自身的工作状态，管理员可以查询每个用户的工作状态"]
[null,2.6,"信用管理与自动计算，信用积分增加及扣除：培训完成后自动获得基础分，可根据需求由管理人员增加和扣除积分，自动统计剩余积分"]
[null,2.7,"人员考勤：可连接门禁系统，查看实验室人员考勤情况并可导出考勤数据"]
[null,3,"送样管理"]
[null,3.1,"送样申请：根据仪器预约生成相应的送样申请单"]
[null,3.2,"送样预约审核：仅该设备管理员具有审核权限"]
[null,3.3,"检测进程：管理员选择样本处理现状"]
[null,3.4,"结果发放：管理员推送信息提醒预约人员实验已完成"]
[null,3.5,"检测项目列表：显示完成的实验项目及收费金额"]
[null,4,"预约管理"]
[null,4.1,"仪器预约：可结合硬件进行预约设备的通断电或锁屏，只有达到预约时间才会通电或显示，且在预约开始和结束前在设备控制器以及平台/小程序账号内推送消息提醒"]
[null,4.2,"预约审核：可以设置管理员审核仪器权限，每次预约均需要管理员审核，审核通过会有平台/小程序账号内推送消息提醒。仪器设备预约规则可根据需要由管理人员自行创建设置"]
[null,4.3,"取消预约：预约上机前12小时可由实验人员进行取消，系统自动审核通过。不满足该取消条件的需由管理人员审核。"]
[null,5,"仪器管理"]
[null,5.1,"仪器清单录入，导入:系统中手动创建及excel导入，提供模版的下载功能"]
[null,5.2,"特色仪器展示"]
[null,5.3,"仪器控制:通过智能插座进行反向控制"]
[null,5.4,"仪器状态:可根据需求选择仪器状态，包括在用、维修、已报废、试用、借出"]
[null,5.5,"仪器借用管理:自定义可借用设备清单并展示，实验人员提出申请并推送给相应管理员，管理员进行审核"]
[null,6,"效益分析"]
[null,6.1,"仪器使用统计:可根据需求选择进行每日/每月/每年的仪器利用率统计及实时数据统计，时间可灵活选择"]
[null,6.2,"仪器使用清单:仪器设备详情，可通过报表形式查询"]
[null,6.3,"仪器预约统计:可根据需求选择进行每日/每月/每年的仪器设备预约的统计，时间可灵活选择"]
[null,6.4,"实验室人员预约统计：可统计每日/每月/每年实验室人员的预约次数，时间可灵活选择"]
[null,6.5,"危化品入库分析：除了系统中的列表和详情展示，每日/每月/每季度/每年还可生成具体的报告发送给管理员"]
[null,6.6,"危化品使用情况分析：除了系统中的列表和详情展示，每日/每月/每季度/每年还可生成具体的报告发送给管理员"]
[null,6.7,"收益统计：管理员可灵活筛选条件（如人员、课题组、仪器、时间段），系统按需生成并支持导出仪器使用费清单；支持录入仪器的采购、维护、校准、耗材等成本数据录入，在指定时间段内，系统可自动计算总成本与总收入，并生成收益分析报告；分析结果均支持一键导出为Excel 或 PDF 格式"]
[null,7,"实验收费"]
[null,7.1,"仪器、技术费用配置：管理员可以在系统中通过修改设备来配置这些参数"]
[null,7.2,"定期费用结算：费用结算时间可以灵活选择，选择后自动结算。结算费用总额超过一定限额后自动推送至使用人及管理员。对超期未缴费的用户，系统可发送催缴提醒。经催缴后仍未按时缴纳的用户，管理员可手动或由系统按规则自动冻结相关仪器的预约与使用权限，缴费完成可自动或手动解除。"]
[null,7.3,"收费异常申诉：提交申诉申请并能附上佐证材料，管理人员审核"]
[null,8,"信息提醒"]
[null,8.1,"注册短信提醒：系统需在用户提交注册信息时，向其填写的手机号发送一条6位随机数字验证码。用户必须正确输入该验证码并通过校验，方可完成注册流程。"]
[null,8.2,"审核短信提醒：当有新的待办任务（如入室申请、仪器收费、处罚通知等）送达相关负责人OA系统时，系统需同步向该负责人绑定的手机号发送短信提醒。短信内容需明确包含申请部门、任务类型、申请人等关键信息，格式示例：\"【实验中心】您有一条新的入室申请待审核，申请人：张三，请及时登录OA处理。\""]
[null,8.3,"仪器监控短信提醒：报警、预约信息在平台/小程序账号内进行推送"]
[null,8.4,"公告短信推送：平台/小程序账号内同时推送给实验室人员"]
[null,9,"公告管理"]
[null,9.1,"公告增加修改删除：管理员平台端可以批量编辑公告内容，不限于上传下载及删除文件/图片/视频等；实验室科研人员能查看公告及下载公告附件"]
[null,9.2,"公告查看：平台及小程序账号内同时可以查看公告"]
[null,10,"网页展示：展示内容包括但不仅限于公告、中心及平台简介、工作人员介绍、当日值班人员、实验室运行状态、光荣榜等，可以调整展示内容"]
[null,11,"冰箱管理子系统软件：实现对冰箱空间分配管理，实验人员退室后空间自动退出"]
[null,12,"动物管理"]
[null,12.1,"动物入室预约登记:记录动物的基本信息，如种类、年龄、性别、健康状况、动物来源、合格证编号、是否涉及感染性动物实验、课题组负责人及助手和项目信息、动物实验伦理审查表、动物伦理审查编号等，临床医学实验中心培训考核情况以及预约笼位数量、暂养周期（设置为几个规定时间的选项，可有管理员自主设置）、暂养日期（具体到年、月、日）、暂养到期提示（推送暂养到期提示通知到对应科研人员和管理员）"]
[null,12.2,"笼位管理:实时记录笼位使用情况及暂养动物数量的变更记录（包括变更日期、处死或增加只数、笼位数、在养总只数、笼位数量）、涉及实验动物的种类、需禁食、禁水的笼位用特殊颜色标记，需要添加饮用水和饲料、更换垫料的笼位可由管理员编辑推送给相关负责人。动物笼位基本信息管理员和科研人员均可编辑。"]
[null,12.3,"收费管理:动物暂养收费，可根据笼位数量或动物只数来统计，每个负责人生成对应的费用，超过规定金额的生成报告推送给管理员和对应科研人员"]
["配置需求（配置清单各硬件需单独报价）","序号","详细项目","配置数量","备注(可根据实际产品自行补充)"]
[null,1,"危化品库房安卓版中控台",1]
[null,2,"仪器智能控制器：标准配置（屏显、刷卡鉴权、无线）刷卡开关，安装于常规贵重仪器，原安装仪器报废后，控制器可重新安装于新设备继续使用",60]
[null,3,"移动平板，管理员笼位管理，要求：1.系统：安卓；2.屏幕尺寸：11寸或以上；3.CPU≥8核；4.内存≥8GB；5.存储≥128GB。",2]
[null,4,"AC：1.要求≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网口（WAN/LAN复用）。2.要求内置无线模块：支持802.11ac双频无线，2.4GHz和5GHz频段。3.要求无线速率：最高支持867Mbps（5GHz）+ 300Mbps（2.4GHz）。4.要求支持静态路由、RIP、OSPF等动态路由协议。",1]
[null,5,"AP，为相关控制器提供网络环境，要求：1.固定端口 1个10M/100M/1000M电口，支持PoE供电，2.内存 256MB，3.FLASH 128MB，4.传输协议 支持5GHz：802.11ax/a/n/ac和，5.2.4GHz：802.11ax/b/g/n同时工作",16]
[null,6,"POE交换机：1.二层网管交换机，交换容量336Gbps，2.包转发率≥78Mpps，3.≥24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），4.固化≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能",1]
[null,7,"服务器：1.CPU：等同或优于Intel至强 银牌 4110处理器，2.内存：≥16G，3.硬盘：≥960G SSD，4.阵列卡：RAID.0，5.电源≥550W",1]
[null,8,"断电报警器：1.报警延时时间:≤15秒，2.报警方式:电话通知或短信通知或微信通知，3.额定电压：AC220V，4.工作电压：DC5V",2]
[]
[]
[]
[]
["补充参数\n\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）","序号","详细项目","产品参数","备注"]
[]
[]
[]
[]
[]
["针对本项目采购需求内容的优化建议"]