{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["AI推理服务器-1","业务交换机","AI推理服务器-2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"AI推理服务器-1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,22,0],[23,0,28,0],[29,0,34,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" AI服务器——AI推理服务器-1 产品参数调研清单"]
["技术参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"国产品牌AI推理服务器；"]
[null,2,"▲整机≥4颗国产ARM架构CPU，，单颗CPU核心≥48核，单颗CPU主频≥2.6Hz，≤4U机架空间，CPU支持精简指令集架构；"]
[null,3,"内存类型：内存槽位≥32个，实配内存≥16*64GB，内存工作频率≥3200MHz；"]
[null,4,"推理服务器整机提供≥8张国产AI处理器，单AI处理器提供≥280 TFLOPS FP16或≥560 TOPS INT8 AI算力；"]
[null,5,"▲单AI处理器内存：≥64GB HBM，带宽≥1600GB/s，支持 AI 处理器直出 200G RoCE网络接口；"]
[null,6,"▲推理服务器需满足国产自主可控要求，其 CPU、AI处理器需使用同一厂家国产自研芯片，提供芯片原厂厂家授权函并加盖厂家公章；"]
[null,7,"硬盘：≥2个960GB SATA SSD，≥2个3.84TB NVMe SSD；"]
[null,8,"配置磁盘阵列卡，缓存≥4GB，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60；"]
[null,9,"网络：≥4个25Gb光口（含25G光模块）；"]
[null,10,"支持≥4*GE板载电口；"]
[null,11,"满配≥4个热插拔2600W交流电源模块，支持2+2冗余；"]
[null,12,"支持中文BIOS界面；"]
[null,13,"▲服务器管理系统支持国产管理芯片，所投服务器生产厂商需要提供证明材料：提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的营业执照，芯片厂家为国产厂家，证明材料需加盖服务器生产厂商公章；"]
[null,14,"▲产品可靠性:产品平均失效间隔工作时间(MTBF)的m1值>300000h，提供经CNAS及ilac-MRA认可的认证机构出具的第三方测试报告复印件并加盖服务器生产厂商公章；"]
[null,15,"▲支持独立的内存加固卡架，具有自主知识产权，符合苛刻环境使用标准，确保板卡接触稳定，提供第三方检测机构出具的对该类装置在物理振动、跌落影响测试数据报告复印件并加盖服务器生产厂商公章；"]
[null,16,"▲配套服务器管理软件通过安全渗透测试，包含认证安全、权限管理安全、会话安全、信息泄露安全、输入输出合法性安全性测试，投标时提供具备CNAS资格的检测机构出具的安全渗透性测试报告复印件并加盖服务器生产厂商公章；"]
[null,17,"▲服务器应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》要求，并提供权威第三方检测机构出具的检测报告和政府绿色采购需求标准认证证书并加盖服务器生产厂商公章；"]
[null,18,"整机功耗≤5.2KW；"]
[null,19,"▲提供3年7×24维保服务:\n1、Help Desk 7x24覆盖，实时响应。\n2、远程问题处理：7x24覆盖。\n3、在线技术支持：技术信息共享和补丁下载。\n4、软件更新授权：提供主机版本软件的维护版本(补丁和小版本)。\n5、备件先行、现场工程师硬件更换、现场问题处理：7x24x4H。\n6、现场支持服务：硬件更换及问题处理7x24Hx4H。"]
[null,20,"▲AI计算规划设计与实施服务：\n1、规划设计:昇腾设备软硬件需求分析、详细设计及验收方案指定。\n2、硬件压测：压测环境、压测执行及输出压测报告。\n3、软件部署：基础软件安装、OS安装、NPU参数面网络配置、CANN安装、AI框架安装及调度软件套件安装。\n4、单机综合测试：软硬件版本测试、芯片状态检查测试、参数面网络连通、物理链路检查测试、集合通信带宽检查及单价训练测试。"]
[null,21,"▲AI计算使能服务：\n1、开发环境构建支持：训练环境及推理环境构建、开发工具部署。\n2、开发技术栈支持：AI计算框架使能、异构计算架构使能、昇腾大模型加速库及开发工具链使能。\n3、模型开发调测支持：模型训练及推理调测、模型生态迁移。"]
["配置清单（如有）","序号","详细项目","配置数量","备注(可根据实际产品自行补充)"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
["补充参数\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）","序号","详细项目","产品参数","备注"]

{"sheet":"业务交换机","index":1,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,13,0],[14,0,19,0],[20,0,25,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" AI服务器——业务交换机 产品参数调研清单"]
["技术参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"▲性能：交换容量≥8Tbps，包转发率≥3000Mpps，若以上参数有两个值，按照最小值计算；"]
[null,2,"三层特性：支持RIPv1/v2，RIPng,OSPFv1/v2，OSPFv3,BGP4，BGP4+ for IPv6，支支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，策略路由和等价路由；"]
[null,3,"CPU保护：支持CPU保护功能，支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据，支持SAVI功能；"]
[null,4,"可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议）、Smartlink、RSTP、MSTP、PVST，收敛恢复时间不超过50ms；"]
[null,5,"▲堆叠：支持堆叠实现多虚拟一，支持8个100GE堆叠，堆叠带宽双向≥1600Gbps；（提供官网截图和链接或第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章证明，保留供货测试的权利）"]
[null,6,"QOS:支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类；"]
[null,7,"组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持组播VLAN、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持MSDP，MSDP for IPv6、支持MBGP，MBGP for IPv6；"]
[null,8,"安全性：支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；"]
[null,9,"VxLAN功能：支持VxLAN协议组网；"]
[null,10,"▲管理和维护：设备内置图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，可作为管理设备管理整网交换机；支持硬件健康状态可视化功能，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行健康；（提供官网截图和链接或第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章证明，保留供货测试的权利）"]
[null,11,"虚链路检测：支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；"]
[null,12,"▲设备维保：提供3年交换机硬件维保；"]
["配置清单","序号","详细项目","配置数量","备注(可根据实际产品自行补充)"]
[null,1,"▲硬件规格：高度≤1U，提供≥48个10G/25G SFP28端口，≥8个40G/100G QSFP28端口，配置≥48个25G SFP28多模光模块，≥1根3米QSFP+ 40G电缆；"]
[null,2,"▲配置≥2个电源模块，≥5个风扇模块，支持前后、后前风道；"]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
["补充参数\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）","序号","详细项目","产品参数","备注"]

{"sheet":"AI推理服务器-2","index":2,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,19,0],[20,0,25,0],[26,0,31,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" AI服务器——AI推理服务器-2 产品参数调研清单"]
["技术参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"国产品牌AI推理服务器；"]
[null,2,"▲整机≥2颗国产ARM架构CPU，单颗CPU核心≥48核，单颗CPU主频≥2.6Hz，CPU支持精简指令集架构；"]
[null,3,"内存类型：内存槽位≥32个，实配内存≥8*32GB，内存工作频率≥3200MHz；"]
[null,4,"推理服务器整机提供≥4张国产AI处理器，单AI处理器提供≥140 TFLOPS FP16或≥280 TOPS INT8 AI算力；"]
[null,5,"▲单AI处理器内存：≥96GB，总带宽≥400GB/s；"]
[null,6,"▲推理服务器需满足国产自主可控要求，其 CPU、AI处理器需使用同一厂家国产自研芯片，提供芯片原厂厂家授权函并加盖厂家公章；"]
[null,7,"硬盘：≥2个960GB SATA SSD；"]
[null,8,"配置磁盘阵列卡，缓存≥2GB，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60；"]
[null,9,"网络：≥4*GE电口；"]
[null,10,"满配≥2个热插拔2000W交流电源模块，支持1+1冗余；"]
[null,11,"支持中文BIOS界面；"]
[null,12,"▲产品可靠性:产品平均失效间隔工作时间(MTBF)的m1值>300000h，提供经CNAS及ilac-MRA认可的认证机构出具的第三方测试报告复印件并加盖服务器生产厂商公章；"]
[null,13,"▲支持独立的内存加固卡架，具有自主知识产权，符合苛刻环境使用标准，确保板卡接触稳定，提供第三方检测机构出具的对该类装置在物理振动、跌落影响测试数据报告复印件并加盖服务器生产厂商公章；"]
[null,14,"▲配套服务器管理软件通过安全渗透测试，包含认证安全、权限管理安全、会话安全、信息泄露安全、输入输出合法性安全性测试，投标时提供具备CNAS资格的检测机构出具的安全渗透性测试报告复印件并加盖服务器生产厂商公章；"]
[null,15,"▲服务器应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》要求，并提供权威第三方检测机构出具的检测报告和政府绿色采购需求标准认证证书并加盖服务器生产厂商公章；"]
[null,16,"▲提供3年7×24维保服务:\n1、Help Desk 7x24覆盖，实时响应。\n2、远程问题处理：7x24覆盖。\n3、在线技术支持：技术信息共享和补丁下载。\n4、软件更新授权：提供主机版本软件的维护版本(补丁和小版本)。\n5、备件先行、现场工程师硬件更换、现场问题处理：7x24x4H。\n6、现场支持服务：硬件更换及问题处理7x24Hx4H。"]
[null,17,"▲AI计算规划设计与实施服务：\n1、规划设计:昇腾设备软硬件需求分析、详细设计及验收方案指定。\n2、硬件压测：压测环境、压测执行及输出压测报告。\n3、软件部署：基础软件安装、OS安装、NPU参数面网络配置、CANN安装、AI框架安装及调度软件套件安装。\n4、单机综合测试：软硬件版本测试、芯片状态检查测试、参数面网络连通、物理链路检查测试、集合通信带宽检查及单价训练测试。"]
[null,18,"▲AI计算使能服务：\n1、开发环境构建支持：训练环境及推理环境构建、开发工具部署。\n2、开发技术栈支持：AI计算框架使能、异构计算架构使能、昇腾大模型加速库及开发工具链使能。\n3、模型开发调测支持：模型训练及推理调测、模型生态迁移。"]
["配置清单（如有）","序号","详细项目","配置数量","备注(可根据实际产品自行补充)"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
["补充参数\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）","序号","详细项目","产品参数","备注"]