{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["参数响应表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"参数响应表","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4]]}
["医学模拟中心多功能会议室升级改造和多间会议室设备维护布线工程项目参数响应表"]
["序号","设备名称","技术参数","配件是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写配件相应功能)"]
[1,"主扩阵列声柱","1、采用流线型设计，独有弧形外观专利，音质优美动听、由4个4英寸的低音单元进行垂直堆叠上下导向分流。\n2、高性能阵列声柱能够为一些在语言和音乐听感空间存在自然混响系数高、有回声、有建筑障碍的复杂环境中作出优异的扩声。\n3、单元规格：低音4x4\"，高音1x34mm号角高音。\n4、额定功率：250W（1000W，PEAK）。\n5、特性灵敏度级（1m/1W）：94dB。 \n6、指定频带内的声压级：115dB。\n7、有效频率范围：80Hz-20kHz。\n8、扩散角度：水平120°，垂直40°；\n9、尺寸（高×宽×深）：710x144x180mm。"]
[2,"辅助阵列声柱","1、声柱扬声器采用ABS混合玻璃纤维强化箱体坚固耐用。\n2、前方的圆形波导孔与箱体的阻尼口形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，低音饱满。\n3、采用4只3寸高性能钕铁硼磁铁驱动单元音色表现细腻\n4、驱动单元：4x3\"钕铁硼。\n5、额定功率：120W（480W，PEAK）。\n6、特性灵敏度级（1m/1W）：90dB。\n7、指定频带内的声压级：108dB。\n8、有效频率范围：120Hz~18kHz。\n9、箱体材质：ABS混合玻璃纤维强化箱体。\n10、网罩材质：金属网。\n11、扩散角度：垂直20°，水平120°。\n12、尺寸（高×宽×深）：530x98x153mm。"]
[3,"功放","1、AB类高效率设计，动态大低频力度好。\n2、输出功率：8Ω2x400W，4Ω2x600W。\n3、频率响应：20Hz-20kHz；灵敏度：0.775V/1.4V。\n4、输入阻抗：10KΩ（不平衡），20kΩ（平衡）。\n5、信噪比：＞95dB；输出类别：Class H。\n6、转换速率：80V/μs；谐波失真：≤0.05%。\n7、互调失真：≤0.01%；阻尼系数：≥250。\n8、分离度：80dB；供电：AC180V-260V。\n9、尺寸(宽x高x深)：484x88x313mm；净重：12kg。"]
[4,"数字音频处理器","1、输入接口：2路电子平衡；输出接口：4路电子平衡；\n2、数字音频采样率：192kHz；\n3、频率响应：20Hz-35kHz，±0.5dB；\n4、失真度：<0.006%@1kHz，+4dBu；\n5、参量均衡：15段PEQ；图示均衡器GEQ：31段；\n6、信号路由：A/B/C/D；通道名称：8个字符长度；\n7、最大支持用户存储数目：50个；\n8、系统锁：可设置各项类型密码锁；\n9、显示屏：2x20字符LCD；电平指示：6段数码管显示；\n10、扩展简单远程通讯协议：支持；\n11、尺寸：482x44x240mm；重量：3.3kg。"]
[5,"电源时序器","1、2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；\n2、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；\n3、10组开关场景数据保存/调用，场景理应用简单便捷；\n4、特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W；\n5、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；\n6、配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制；\n7、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；\n8、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；"]
[6,"自适应反馈抑制器","1、2路输入 2路独立输出；内置24Bit DSP处理器，96KHz高速采样；自适应环境啸叫抑制算法，高速浮点数字音频处理器和先进的子带降噪消除技术，自动消除啸叫；\n2、自适应动态噪声滤波器，系统智能双向电平控制技术，可获得清晰持续的均匀语音输出，保持声调的连贯清楚；\n3、增益达8-15dB，话筒拾音距离0.5-1.2米；\n4、一键智能免人工调试，房间环境中位置/装饰的改变，系统自动进行声场自适应，无需调试。\n5、键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作；中英文切换操作菜单；\n6、体积：480*220*44MM（宽X深X高） 毛重：3.8KG。"]
[7,"八路智能混音台","1、优先设置：每个通道均可设置为优先通道，优先通道发言时，其他通道的发言将自动减弱。置为-20dB（最高设置为-40dB）。 \n2、幻象供电：八路输入均提供直流48V幻象供电。\n3、自动语言开启电路设计，具有较好的抑制反馈啸叫功能。 \n4、串联扩展，简单方便，功能不变。 \n5、视像跟踪串接控制口，连接视像控制设备。 \n6、主机设置有监听输出。"]
[8,"无线鹅颈会议话筒","1、面板显示： OLED屏可同时显示发射器编号，RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池电量，工作频率及发射功率。\n2、振荡模式 ：PLL相位锁定频率合成。\n3、可切换频率数 ：400(50x2x4)个。\n4、操作方式：手动调整。\n5、接收方式： 真分集式(True Diversity)。\n6、音量输出调整 ：输出电平可随意调整。\n7、静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。\n8、灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度。"]
[9,"无线手持话筒","1、音频数字编码技术，强抗干扰，稳定性好。 \n2、高品质：卓越的制造工艺、先进的无线技术 ,导航旋钮、显示屏、电平显示，轻松便捷。 \n3、独特的ID编码技术，所以频率接近也不会受到干扰。 \n4、主机和话筒可同时显示话筒电池用量 ,真分集技术，接收距离80米。 "]
[10,"调音台","1、12路模拟调音台；12路单声道，两立体声；\n2、频率响应20Hz-20kHz（±5dB），话筒增益30dB，\n3、单声道EQ（±15dB）：12kHz（高频），140Hz-3kHz（中频），80Hz（低频）；\n4、L和R混音输出电平表为10段LED指示灯GB30前置放大器\n5、2路AUX辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后；48V幻象电源供电。"]
[11,"拼接大屏处理器","1、技术规格 HDMI/ 04路输入 HDMI/ 12路输出。\n2、采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，FPGA图像高保真插点算法，不需要任何操作系统支持，智能缩放技术，图像缩放采用智能多相位滤波算法，根据图像特点自动选择最优的滤波系数，图像接近失量级；无极缩放效果，保证更多细节，边缘无锯齿以及很好的锐度。\n3、上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S。\n4、采用模块化结构，控制模块均支持热插拔。\n单个信号可以在任意 M×N(>0) 个显示单元上拼接显示。\n5、支持输入信号任意拼接、开窗、画中画、叠加、漫游、缩放、跨屏等，单屏支持2个图层。\n6、支持VGA、DVI、HDMI、SDI、BNC、IPC、等接口输入。\n7、支持DVI、HDMI、VGA(转接，)，DP（转接），预监输出。"]
[12,"大屏讲台智能控制终端","1、触控显示屏整体尺寸：长≤370毫米、高≤225毫米；                                                   \n3、显示屏最厚处不超过7毫米，最薄处不超过5毫米；                                \n4、材质：全铝合金外壳，工艺：喷砂，颜色：银色；                                               \n5、物理分辨率：1920*1080，屏幕接口：HDMI;显示屏视角：IPS全视角；                                   \n6、触摸屏类型：电容屏，10点触控，类似Ipad操作体验；                                                   \n7、触控超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝；                                                                    \n8、升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制降器运动状态；                                                \n9、升降器面板尺寸不大于：长≤430MM宽≤65MM厚≤5MM，                                                 \n10、控制方式支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制；                                                     \n11、升降器面板材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺；                                  \n12、升降器面板具备：USB接口；                                               \n13、升降器支持自动仰角14度，保证显示器最佳观看视角与触控角度。                                                                                                        "]
[13,"光纤高清线","1、产品特性：全进口元器件，高效光电转换，精密工艺制作，保障使用寿命，18Gbps传输带宽，支持4K60Hz4：4：4HDR流畅观影，耳机线标准设计握手通道，攻克兼容性难题，eARC增强型音频回传，悦听立体声。"]
[14,"轮式归整架","1、根据会议室现场设备定制合适价态。\n2、采用多层铁艺定制、可移动式。\n3、设备整理线路统一整理归类。"]
[15,"设备柜","1、加厚豪华型带玻璃门。\n2、600X600标准音视频设备柜。"]
[16,"音频线","专用工程带屏蔽信号线"]
[17,"音箱线","专用工程护套音箱线缆"]
[18,"电源线","强电护套工程线线缆"]
[19,"音箱吊架","加厚型，满足音箱安装"]
[20,"辅材配件","1、线管线槽、专业音响接头、电源排插、电工胶布、扎带等五金配件，及不可预见的辅材。\n2、包含显示系统链接所需辅材。\n3、符合各间会议室线路地面墙面线管线槽。"]
[21,"系统集成安装调试","1、旧显示系统匹配编程调试、扩声设备系统对接调试。\n2、综合系统布线安装调试、多间会议设备线路整改归整。"]
[22,"其他","1、序号1-12的设备维保服务年限≥2年。"]
[23,"补充参数及配置\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）"]